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	Features & Application 产品特点 &适用场所
■ 大功率多晶LED 版本
■ 4度超角出光，满足特定应用范围
■ 深防眩、多种出光角度，可搭配防眩蜂巢网和光型拉伸配件
[bookmark: _GoBack]■ 灯体自带数位调光旋钮(1~100%)，让调试更简单快捷
■ 支架可水平旋转355+10度、灯头摆动180度；依据被照物位置，灵活调整投射方向
■ 采用优质铝合金，导热效果好，使用寿命高
■ 外观现代简约，可融入多种建筑装修风格
适用于各类高端博物馆、美术馆等，解决细小对象的展示照明需求
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	Options 可选
色温: 2700K、3000K、4000K
瓦数: 20W (1050mA)
角度: 4°、8°
颜色: 砂白、砂黑、银灰

	Product specifications 产品规格

	光源 (Light Source)
	CREE LED 
	安装方式 (Installation)
	Track system 轨道系统

	显色性 (Color rendering)
	Ra ≥ 90
	产品材质 (Material)
	Aluminum 铝

	输入电参数 (Input)
	AC 220-240V, 50/60Hz
	产品净重 (Net Weight)
	/

	安定器/变压器/驱动器
(Ballast/Transformer/Driver)
	HT4-PE40AD
	安规执行标准 
(Standards of Safety)
	EN 60598-1:2015、
EN 60598-2-1:1989
EN 60598-2-6:1994+A1:1997

	线材／长度／连接器
(Connecting)
	汤石轨道电源头(HT4-PE40AD)
	储存条件 (Storage Condition)
	温度: -20℃ to + 50℃ 、
湿度: 85%RH

	
Accessories 配件                

	Reflector反射罩
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 AC-9980      AC-C111S2-013040
                AC-C111S2-014060
                AC-C111S2-017053
                AC-C111S2-022067
                AC-C111S2-033060

           

	

	
	Finishing灯具颜色
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Light Distribution 配光曲线图
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